MS08-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 80x70x200mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Deckel aus Kunststoff

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bohrungen Seite A:

2 Stück Bohrbild 7 für Schaltermaterial BERKER INTEGRO,

in 2-fach Kombination

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MA50200001