MS10-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

einseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x300mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose

mit Klappdeckel,

Schutzart: IP44, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB50307056