MS10-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

einseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x500mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bestückung Seite A:

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: PCE, Farbe: NOVA-grau,

Flansch 50x50mm

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB50507701C