MS10-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x800mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bohrungen Seite A:

5 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte

in 1 x 3-fach Kombination

in 1 x 2-fach Kombination

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB50800382