MS10-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

einseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x800mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 2-fach Rahmen  
 vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V

Schutzart: IP44, Fabrikat: MENNEKES,

Farbe: silber, gerade Bauform

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB50807460