MSD10-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 100x50x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht- und

Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich von 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Bohrungen Seite A:

3 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

1 x einzeln

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MBE3007462