MSD15-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil,

mehrseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 150x100x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht-

und Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich von 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Bohrungen Seite A:

9 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

in 1 x 4-fach Kombination

in 1 x 3-fach Kombination

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MC03000602