MSD15-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil,

mehrseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 150x100x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht-

und Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich von 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Bestückung Seite A:

1 Stück Schalter, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

3 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 3-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

2 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MC03000712