MS15-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil,

mehrseitig bestückbar

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 150x100x1150mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben, Dübel und Profildichtung

Bohrungen Seite A:

1 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte, oben

1 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte, unten

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MC61150111