MS18-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x800mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IPX4

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bohrungen Seite A:

2 Stück Bohrbild 13.1 Ø68mm für Hohlwanddosen

in 2-fach Kombination

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD60807495C