MS18-Camping-/Marinasäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x1000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- mit eingelegtem "LED-Leuchtband",

wasserfest vergossen

- LED-Treiber 24V

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A, Front:

1 Stück Verteiler (7TE) bestückt mit:

2 x FI/LS 16/0,03A, C, 1P+N

Reihenklemmen 10qmm

1 Stück Trinkwasseranschluss 1/2"

Bestückung Seite B, Rückseite:

1 Stück Blindabdeckung als Revisionsöffnung

Bestückung Seite C, seitlich links:

1 Stück CEE-Anbausteckdose mit Öse

für bauseitiges Vorhängeschloss,

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

Bestückung Seite D, seitlich rechts:

1 Stück CEE-Anbausteckdose mit Öse

für bauseitiges Vorhängeschloss,

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD71006010