MS18-Torsprechsäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x1400mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- mit eingelegtem "LED-Leuchtband",

wasserfest vergossen

- LED-Treiber 24V

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

- ohne Ausschnitte/Bohrungen -

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD71400001