MS18-Camping-/Marinasäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x800mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Glaszylinder

- Lampenfassung E27

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A, Front:

1 Stück Verteiler (10TE) bestückt mit:

4 x FI/LS 16/0,03A, C, 1P+N

Reihenklemmen 10qmm

Bestückung Seite C, seitlich links:

2 Stück CEE-Anbausteckdose mit Öse

für bauseitiges Vorhängeschloss,

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

Bestückung Seite D, seitlich rechts:

2 Stück CEE-Anbausteckdose mit Öse

für bauseitiges Vorhängeschloss,

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD80806021