MS18-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x800mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Glaszylinder

- Lampenfassung E27

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bohrungen/Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose

mit Klappdeckel, Schutzart: IP44

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 2-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

1 Stück Trinkwasseranschluss 1/2"

Bestückung Seite B, Rückseite:

1 Stück Blindabdeckung als Revisionsöffnung

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MD80807331C