MSD18-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem Rechteckprofil

aus eloxiertem Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x100x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht-

und Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich von 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: PCE, Farbe: blau,

Flansch 50x50mm

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, gerade Bauform

1 Stück Verteiler (10TE) bestückt mit:

2 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 40/0,03A, 4P

Reihenklemmen 10qmm

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MDD3000503