MS18-Elektroanschlusssäule

mit abschließbarer Tür, Stangenschloss

(inkl. Drehriegelschloss, vorbereitet für

einen Profilhalbzylinder, jedoch ohne Zylinder)

zum Anschluss elektrischer Geräte, bestehend aus:

geschlossenem Aluminiumprofil, Deckel, Fußplatte

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x205x800mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

Bestückung Seite A:

2 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: PCE, Farbe: blau,

Flansch 50x50mm

vordrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

1 Stück CEE-Anbausteckdose,

16A, 5P, 400V

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, Wandanbauform

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

2 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 40/0,03A, 4P

Reihenklemmen 6qmm

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MDH0807511