MS18-Camping/-Marinasäule

mit abschließbarer Tür, Stangenschloss

(inkl. Drehriegelschloss, vorbereitet für

einen Profilhalbzylinder, jedoch ohne Zylinder)

zum Anschluss elektrischer Geräte, bestehend aus:

geschlossenem Aluminiumprofil, Fußplatte und

Lichtmodul bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Glaszylinder aus Milchglas

- Lampenfassung E14

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 180x205x1500mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

Bestückung Seite A:

2 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 3P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, Wandanbauform

1 Stück Verteiler (7TE) bestückt mit:

2 x FI/LS 16/0,03A, C, 1P+N

Reihenklemmen 10qmm

1 Stück Trinkwasseranschluss 1/2"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MDH1506206