MS290-Camping-/Marinasäule

bestehend aus:

zwei Seitenprofilen, Rückwand, abschließbarer Tür

(mit Stangenschloss, inkl. Drehriegelschloss,

vorbereitet für einen Profilhalbzylinder, jedoch

ohne Zylinder), Deckel und Fußplatte aus Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

inkl. Revisionsklappe mit Rippenrohrheizung 20W,

einschl. LS 2A, C, 1P, Reihenklemmen 10qmm

Abmessungen: 290x314x1000mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Bestückung auf Alu-Geräteplatte:

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

4 x FI/LS 16/0,03A, 1P+N

4 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

1 Stück Trinkwasseranschluss 1/2"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MG01007571C