MS290-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

zwei Seitenprofilen, Rückwand, abschließbarer Tür

(mit Stangenschloss, inkl. Drehriegelschloss,

vorbereitet für einen Profilhalbzylinder, jedoch

ohne Zylinder), Fußplatte und

Deckel mit Lichtmodul bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Milchglaszylinder, vierseitig scheinend

- Lampenfassung E27

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Potentialausgleichsklemme

inkl. Revisionsklappe mit Rippenrohrheizung 20W,

einschl. LS 2A, C, 1P, Reihenklemmen 35qmm

Abmessungen: 290x314x1200mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP44

Bestückung auf Alu-Geräteplatte:

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

4 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

1 x FI 63/0,03A, 4P

1 x FI 63/0,3A, 4P

2 x LS 63A, C, 3P (Vorsicherung FI)

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose

mit Klappdeckel,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, Flansch 50x50mm

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, schräge Bauform

1 Stück CEE-Anbausteckdose

32A, 5P, 400V

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, Wandanbauform

1 Stück CEE-Anbausteckdose

63A, 5P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, Wandanbauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MG21206434