MS290-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

zwei Seitenprofilen, Rückwand, abschließbarer Tür

(mit Stangenschloss, inkl. Drehriegelschloss,

vorbereitet für einen Profilhalbzylinder, jedoch

ohne Zylinder), Deckel und Fußplatte aus Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

inkl. Revisionsklappe mit Rippenrohrheizung 20W,

einschl. LS 2A, C, 1P, Reihenklemmen 35qmm

Abmessungen: 290x314x1200mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Bestückung auf Alu-Geräteplatte:

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

4 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

1 x FI 63/0,03A, 4P

1 x FI 63/0,3A, 4P

2 x LS 63A, C, 3P (Vorsicherung FI)

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose

mit Klappdeckel,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, Flansch 50x50mm

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, schräge Bauform

1 Stück CEE-Anbausteckdose

32A, 5P, 400V

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, Wandanbauform

1 Stück CEE-Anbausteckdose

63A, 5P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, Wandanbauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MG21207434C