MS290-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

zwei Seitenprofilen, Rückwand, abschließbarer Tür

(mit Stangenschloss, inkl. Drehriegelschloss,

vorbereitet für einen Profilhalbzylinder, jedoch

ohne Zylinder), Deckel und Fußplatte aus Aluminium

inkl. Potentialausgleichsklemme

inkl. Revisionsklappe mit Rippenrohrheizung 20W,

einschl. LS 2A, C, 1P, Reihenklemmen 16qmm

Abmessungen: 290x314x600mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Bestückung auf Alu-Geräteplatte:

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

4 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 40/0,03A, 4P

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit

Klappdeckel, Schutzart: IP44,

Fabrikat: PCE, Farbe: blau,

Flansch 50x50mm

1 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 5P, 400V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: rot, schräge Bauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MG60607053C