MS290-Camping-/Marinasäule

bestehend aus:

zwei Seitenprofilen, Rückwand, abschließbarer Tür

(mit Stangenschloss, inkl. Drehriegelschloss,

vorbereitet für einen Profilhalbzylinder, jedoch

ohne Zylinder), Fußplatte und

Deckel mit Lichtmodul bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel aus eloxiertem Aluminium

- Acryl-Milchglaszylinder, vierseitig scheinend

- Lampenfassung E27

- inkl. Leuchtmittel LED-Lampe 9W, kaltweiss

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Potentialausgleichsklemme

inkl. Revisionsklappe mit Rippenrohrheizung 20W,

einschl. LS 2A, C, 1P, Reihenklemmen 10qmm

Abmessungen: 290x314x800mm (BxTxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Bestückung auf Alu-Geräteplatte:

1 Stück Verteiler (12TE) bestückt mit:

4 x FI/LS 16/0,03A, 1P+N

4 Stück CEE-Anbausteckdose

16A, 3P, 230V,

Schutzart: IP44, Fabrikat: PCE,

Farbe: blau, schräge Bauform

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MG80806457C