MSI12-Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

zur Kabeldurchführung, für zweizügige Säule

Abmessungen: 170x170x8mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

einschl. Schrauben und Dübel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MH10800007