MSI12-Büroanschlusssäule

- zweizügige Ausführung -

bestehend aus:

einem eloxierten Aluminium-Kanalprofil

inkl. eloxierten Abdeckprofilen zur Abdeckung des

unbestückten Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x130x650mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

3 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 3-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

2 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-fach Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

Bestückung Seite B:

3 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 3-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

2 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-fach Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MH50650032