MSI12-Deckenanschlusssäule

- einzügige Ausführung -

bestehend aus:

einem eloxierten Aluminium-Kanalprofil

inkl. eloxierten Abdeckprofilen zur Abdeckung des

unbestückten Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x65x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht und-

Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Bestückung Seite A:

2 Stück Schalter, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

3 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 3-Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium,

inkl. 4-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MHD3000152