MSI12-Deckenanschlusssäule

- zweizügige Ausführung -

bestehend aus:

einem eloxierten Aluminium-Kanalprofil

inkl. eloxierten Abdeckprofilen zur Abdeckung des

unbestückten Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x130x3000mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht und-

Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich 100-900mm)

inkl. profilbündiger Fußplatte

Aussparungen Seite A:

6 Stück Leerplatz für Standardgeräte

1 x einzeln

1 x 2-fach Kombination

1 x 3-fach Kombination

inkl. Kanaleinbaudosen

Aussparungen Seite B:

6 Stück Leerplatz für Standardgeräte

1 x einzeln

1 x 2-fach Kombination

1 x 3-fach Kombination

inkl. Kanaleinbaudosen

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MHD3000231