MSDR12-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus

eloxiertem Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A), einschl. rundem

Segmentprofil zur Abdeckung des unbestückten

Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x3000mm (DxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX0

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht- und

Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich 100-900mm)

inkl. profilbündiger, runder Fußplatte

Bohrungen Seite A:

3 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

1 x einzeln

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM03000333