MSDR12-Deckenanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus

eloxiertem Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A), einschl. rundem

Segmentprofil zur Abdeckung des unbestückten

Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x3000mm (DxH)

Farbe: silber

Schutzart: IP20

inkl. Spannbefestigungssatz für Sicht- und

Zwischendecken, inkl. Kaschierung

(Spannbereich 100-900mm)

inkl. profilbündiger, runder Fußplatte

Bestückung Seite A:

2 Stück Schalter, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium,

inkl. 2-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 4-fach Rahmen,

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

2 Stück Doppeldatendose, 2xRJ45, Cat. 6,

mit Abdeckung, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 2-fach Rahmen

eingeschraubt, ohne Patchkabel

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose,

Schutzart: IP20,

Fabrikat: JUNG, Farbe: Aluminium

inkl. 4-fach Rahmen,

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM03000502