MSR12-Elektroanschlusssäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus eloxiertem

Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A), einschl. rundem

Segmentprofil zur Abdeckung des unbestückten

Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x1150mm (DxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bohrungen Seite A:

3 Stück Bohrbild 1.1 für Standardgeräte

in 1 x 2-fach Kombination

1 x einzeln

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM51150067