MSR12-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus eloxiertem

Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A), einschl. rundem

Segmentprofil zur Abdeckung des unbestückten

Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x1150mm (DxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

inkl. Deckel aus eloxiertem Aluminium

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

1 Stück Schlüsselschalter, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM51150616C