MSR12-Gartensäule

bestehend aus:

geschlossenem Rundprofil aus eloxiertem

Aluminium mit einer abgeflachten

Bestückungsseite (Seite A), einschl. rundem

Segmentprofil zur Abdeckung des unbestückten

Teiles der Säule

inkl. Potentialausgleichsklemme

Abmessungen: 120x800mm (DxH)

Farbe: anthrazit

Schutzart: IP44

Lichtmodul, bestehend aus:

- oberer Abschlussdeckel

aus eloxiertem Aluminium

- mit eingelegtem "LED-Leuchtband",

wasserfest vergossen

- LED-Treiber 24V

- vorverdrahtet auf Drähte und Klemme

inkl. Fußplatte aus eloxiertem Aluminium

einschl. Schrauben und Dübel

Bestückung Seite A:

4 Stück Schutzkontakt-Steckdose

mit Klappdeckel,

Schutzart: IP44, Fabrikat: JUNG,

Farbe: Aluminium, inkl. 4-fach Rahmen

vorverdrahtet auf Drähte

und "Wago-Klemme"

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MM80807444C