MS10-Bodendose, niedrige Ausführung

zum bodenbündigen Einbau

bei Estrichhöhen von 55mm bis max. 95mm

Abmessungen: 169x144x52mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

mit Gewinde für metrische Verschraubungen

1xM20 und 1xM25

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB10500011