MS10-Bodendose, hohe Ausführung

zum bodenbündigen Einbau

bei Estrichhöhen von 85mm bis max. 125mm

Abmessungen: 169x144x82mm (BxTxH)

Farbe: silber

Schutzart: IPX4

mit Gewinde für metrische Verschraubungen 2xM25

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MB10800012