Senkelektrant mit Klappdeckel

Typ SEK30 - Leergehäuse

Versenkbarer und befahrbarer

Unterfluranschluss für den bodenbündigen

Einbau auf Marktplätzen und in Hallen,

während des Betriebes begeh und befahrbar.

Belastbarkeit des Deckels nach

DIN EN 124 - B125

- robuste Edelstahlkonstruktion

- der Deckel mit einer Riffelblechoberfläche

ist bis 12,5t belastbar

- der Deckel kann bei gesteckten Abgängen

verschlossen werden

- einklappbarer Kabelauslass

- die Verriegelung erfolgt über ein

Vorreiberschloss

- Abmessungen: ca. 480x380x420mm (LxBxT)

- Maße des sichtbaren Deckels:

ca. 400x300mm (LxB)

- Gewicht: ca. 25kg

- 1 Gewindeanschluss M10 zum Anschluss der

Schutzerdung außen

- der Schachtdeckel ist nicht wasserdicht,

es ist bauseitig für eine ausreichende

Entwässerung/Drainage des Schachtes zu sorgen

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: M5063000003