Edelstahl-Aufputzverteiler

Typ EAV2 - als Notstromeinspeisung

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder

Montage durch Wandbefestigungslaschen

an der Rückseite des Gehäuses

Abmessungen: 400x240x530mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x CEE-Anbaugerätestecker

16A, 5P, 400V

1 x Umschalter Netz/Notstrom

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62000031