Edelstahl-Aufputzverteiler

Typ EAV2

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder

Montage durch Wandbefestigungslaschen

an der Rückseite des Gehäuses

Abmessungen: 400x240x530mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

inkl. Montageplatte

Bestückung:

2 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

1 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

Absicherung:

2 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62001087