Edelstahl-Unterputzverteiler

Typ EUV2 - als Notstromeinspeisung

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss und Sicherheitsschieberosette

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch verstellbaren Blendrahmen von 10mm

Abmessungen: 420x212x580mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x CEE-Anbaugerätestecker

16A, 5P, 400V

1 x Umschalter Netz/Notstrom

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62100061