Edelstahl-Unterputzverteiler

Typ EUV4

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss und Sicherheitsschieberosette

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch verstellbaren Blendrahmen von 10mm

Abmessungen: 565x212x772mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x Doppeldatendose 2xRJ45, Cat.6

2 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

1 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

Absicherung:

2 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62102006