Edelstahl-Unterputzverteiler

Typ EUV4

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss und Sicherheitsschieberosette

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch verstellbaren Blendrahmen von 10mm

Abmessungen: 565x212x772mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x CEE-Anbaugerätestecker

63A, 5P, 400V

1 x Umschalter Netz/Notstrom

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62102026