Edelstahl-Unterputzverteiler

Typ EUV4 - Leergehäuse -

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss und Sicherheitsschieberosette

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch verstellbaren Blendrahmen von 10mm

Abmessungen: 565x212x772mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

inkl. Montageplatte

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62199002