Edelstahl-Standverteiler

Typ ESV4

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder,

abnehmbarer Blende für den Kabelauslass,

für den Betrieb im geschlossenen Zustand

Abmessungen: 785x360x1610mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

6 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

Absicherung:

6 x LS 16A, C, 1P

1 x FI 40/0,03A, 4P

2 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 1P

1 x FI 63/0,03A, 4P

1 x NH-Trenner 63A Gr. 00

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62240041