Edelstahl-Standverteiler

Typ ESV4 - Leergehäuse -

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder,

abnehmbarer Blende für den Kabelauslass,

für den Betrieb im geschlossenen Zustand

Abmessungen: 785x360x1610mm (BxTxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

inkl. Montageplatte 650x1200mm (BxH)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62292004C