Edelstahl-Standsäule

Typ ESS-EAV6

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder

Montage durch Befestigung auf dem Boden

Abmessungen: 530x370x1230mm (BxTxH)

Farbe: Sichtseiten geschliffen (K240)

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

4 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

1 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

1 x CEE 63A, 5P, 400V

Absicherung:

3 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

2 x FI 63/0,03A, 4P

2 x LS 63A, C, 3P (Vorsicherung FI)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62302038