Edelstahl-Poller, rund

Typ EPR2 - Leergehäuse -

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 330x650mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

inkl. Montageplatte

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62310001C