Edelstahl-Poller, rund

Typ EPR4

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 330x850mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

4 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

Absicherung:

4 x LS 16A, C, 1P

2 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Hinweis!

Die Tür des Pollers kann im gesteckten Zustand der

oberen CEE-Steckdose 16A nicht verschlossen werden.

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62321004C