Edelstahl-Poller, rund

Typ EPR6

mit zwei abschließbaren Türen,

ausgestattet mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 330x1500mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x Schutzkontakt-Steckdose,

16A, 2P+E, 230V (rot, für die Heizung)

3 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x Trinkwasseranschluss 3/4"

inkl. Rohrbegleitheizung

Absicherung:

4 x LS 16A, C, 1P

2 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62332116C