Edelstahl-Poller, rund

Typ EPRX

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 330x1280mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

4 x CEE 16A, 3P, 230V

Absicherung:

4 x Wechselstromzähler

4 x FI/LS 16/0,03A, C, 1P+N

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62350114C