Edelstahl-Poller, rund

Typ GEPRX

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 450x1400mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

1 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V (rot, für Heizung)

4 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A, 5P, 400V

2 x CEE 32A, 5P, 400V

1 x Trinkwasseranschluss 3/4"

inkl. Rohrbegleitheizung

Absicherung:

5 x LS 16A, C, 1P

2 x LS 16A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

2 x LS 32A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62491096C