Edelstahl-Poller, rund

Typ GEPRX

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Riegelschloss,

inkl. Profilhalbzylinder DIN18252,

gleichschließend mit 3 Schlüsseln

Befestigung durch Flanschplatte

Abmessungen: 450x1400mm (DxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)

Bestückung:

2 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

1 x CEE 16A, 3P, 230V

1 x CEE 16A, 5P, 400V

1 x CEE 32A, 5P, 400V

1 x CEE 63A, 5P, 400V

1 x CEE 125A, 5P, 400V

(Direktanschluss)

Absicherung:

3 x LS 16A, C, 1P

1 x LS 16A, C, 3P

1 x LS 32A, C, 3P

1 x FI 63/0,03A, 4P

1 x FI 63/0,3A, 4P

1 x LS 63A, C, 3P (Vorsicherung FI)

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS62491097C