Stahlblech-Standverteiler

Typ FSV4

mit abschließbarer Tür, ausgestattet

mit Schwenkhebelgriff für

bauseitigen Profilhalbzylinder,

abnehmbarer Blende für den Kabelauslass,

für den Betrieb im geschlossenen Zustand

Abmessungen: 785x360x1610mm (BxTxH)

Farbe: Pulverbeschichtung anthrazit

Schutzart: IP44

Werkstoff: Stahlblech, elektrolytisch verzinkt

Bestückung:

Bestückung:

6 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V

2 x CEE 16A, 5P, 400V

2 x CEE 32A, 5P, 400V

1 x CEE 63A, 5P, 400V

Absicherung:

6 x LS 16A, C, 1P

1 x FI 40/0,03A, 4P

1 x E33-Sicherung 35A

2 x LS 16A, C, 3P

2 x LS 32A, C, 1P

1 x FI 63/0,03A, 4P

1 x E33-Sicherung 63A

1 x FI 63/0,3A, 4P

1 x E33-Sicherung 63A

1 x NH-Trenner 125A Gr. 00

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK

Artikel: MS69874016C